Схемы главных соединений ЯКНО 6(10)У1В

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <http://eastroy.ru/upload/medialibrary/873/873d7e1dee1ad8b4aae5680d5ec9d8cd.png> | <http://eastroy.ru/upload/medialibrary/51c/51c0140551277afec5347d7693a93cd1.png> | [http://eastroy.ru/upload/medialibrary/908/908fe6db17bc99cf9b8feb15c09a4f2c.png](http://eastroy.ru/upload/medialibrary/0b1/0b1703b83bdf5ff9f8fb49fc035501d7.png) | [http://eastroy.ru/upload/medialibrary/529/529cf9ec7ff5d17a590782c21977d72b.png](http://eastroy.ru/upload/medialibrary/a2a/a2aa3ee856abe2a0b0334e1070f216f3.png) |
| С масляным выключателем ВПМ, (пружинный привод ПП-67) | ЯКНО-6У1В-ЭП-1  ЯКНО-10У1В-ЭП-1 | ЯКНО-6У1В-ЭП-3  ЯКНО-10У1В-ЭП-3 | —  — | ЯКНО-6У1В-ЭП-5  ЯКНО-10У1В-ЭП-5 |
| С масляным выключателем ВПМ (ручной привод ПРБА) | ЯКНО-6У1В-ЭР-1  ЯКНО-10У1В-ЭР-1 | ЯКНО-6У1В-ЭР-3  ЯКНО-10У1В-ЭР-3 | —  — | ЯКНО-6У1В-ЭР-5  ЯКНО-10У1В-ЭР-5 |
| С вакуумным выключателем, имеющим ручное и электромагнитное управление включения и отключения выключателя | —  — | —  — | ЯКНО-6У1В-РЭ-4  ЯКНО-10У1В-РЭ-4 | —  — |
| С вакуумным выключателем, имеющим ручное управление включения и отключения выключателя | ЯКНО-6У1В-РЭ-1  ЯКНО-10У1В-РЭ-1 | ЯКНО-6У1В-РЭ-3  ЯКНО-10У1В-РЭ-3 | ЯКНО-6У1В-РЭ-4  ЯКНО-10У1В-РЭ-4 | ЯКНО-6У1В-РЭ-5  ЯКНО-10У1В-РЭ-5 |
| С вакуумным выключателем ВБП (пружинно- магнитный привод) | ЯКНО-6У1В-ПВ-1  ЯКНО-10У1В-ПВ-1 | ЯКНО-6У1В-ПВ-3  ЯКНО-10У1В-ПВ-3 | ЯКНО-6У1В-ПВ-4  ЯКНО-10У1В-ПВ-4 | ЯКНО-6У1В-ПВ-5  ЯКНО-10У1В-ПВ-5 |
| С вакуумным выключателем ВВТЭ (электромагнитный привод) | —  — | —  — | ЯКНО-6У1В-ЭВ-4  ЯКНО-10У1В-ЭВ-4 | —  — |
| **С вакуумным выключателем BB/TEL (электромагнит. привод)** | **ЯКНО-6У1В-В-1  ЯКНО-10У1В-В-1** | **ЯКНО-6У1В-В-3  ЯКНО-10У1В-В-3** | **ЯКНО-6У1В-В-4  ЯКНО-10У1В-В-4** | **ЯКНО-6У1В-В-5  ЯКНО-10У1В-В-5** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [http://eastroy.ru/upload/medialibrary/2ae/2aedcc945160cc38d5600d043492780f.png](http://eastroy.ru/upload/medialibrary/d59/d5939d5a6e823e8445649df163210c29.png) | [http://eastroy.ru/upload/medialibrary/04d/04d76ff2e8d84894f4253b16fbe302c5.png](http://eastroy.ru/upload/medialibrary/f9a/f9ad2265c4751db7719d562fea2072ad.png) | http://eastroy.ru/upload/medialibrary/316/3162b195cedd5510e87e4cf0fe6c00f1.png | [http://eastroy.ru/upload/medialibrary/e6d/e6dc8e1f6e4389d9675dc332fc2bd2d1.png](http://eastroy.ru/upload/medialibrary/d6e/d6e0842c46096c2423e263eab9e0e98b.png) | [http://eastroy.ru/upload/medialibrary/4c2/4c2f145fa781863601ee91aff51e0fc0.png](http://eastroy.ru/upload/medialibrary/196/196a0ecb5df46714330845758c64a3c6.png) |
| С масляными выключателем ВПМ (пружин. привод ПП-67) | ЯКНО-6У1В-ЭП-6  ЯКНО-10У1В-ЭП-6 | ЯКНО-6У1В-ЭП-7  ЯКНО-10У1В-ЭП-7 | —  — | ЯКНО-6У1В-ЭП-9  ЯКНО-10У1В-ЭП-9 | —  — |
| С масляными выключателем ВПМ (руч. привод ПРБА) | ЯКНО-6У1В-ЭР-6  ЯКНО-10У1В-ЭР-6 | ЯКНО-6У1В-ЭР-7  ЯКНО-10У1В-ЭР-7 | —  — | ЯКНО-6У1В-ЭР-9  ЯКНО-10У1В-ЭР-9 | —  — |
| С вакуумным выключателем, имеющим ручное управление включения и отключения выключателя | ЯКНО-6У1В-РЭ-6  ЯКНО-10У1В-РЭ-6 | ЯКНО-6У1В-РЭ-7  ЯКНО-10У1В-РЭ-7 | —  — | ЯКНО-6У1В-РЭ-9  ЯКНО-10У1В-РЭ-9 | — |
| С вакуумным выключателем ВБП (пружин. магн. привод) | ЯКНО-6У1В-ПВ-6  ЯКНО-10У1В-ПВ-6 | ЯКНО-6У1В-ПВ-7  ЯКНО-10У1В-ПВ-7 | —  — | ЯКНО-6У1В-ПВ-9  ЯКНО-10У1В-ПВ-9 | —  — |
| **С вакуумным выключателем BB/TEL (электромаг. привод)** | **ЯКНО-6У1В-В-6**  **ЯКНО-10У1В-В-6** | **ЯКНО-6У1В-В-7**  **ЯКНО-10У1В-В-7** | **—**  **—** | **ЯКНО-6У1В-В-9**  **ЯКНО-10У1В-В-9** | **—**  **—** |
| С силовым трансформатором до 1000 кВА | —  — | —  — | ЯКНО-6У1В-ЭТ-8  ЯКНО-10У1В-ЭТ-8 | —  — | —  — |
| С разъединителем РВФЗ | —  — | —  — | —  — | —  — | ЯКНО-6У1В-Р-10  ЯКНО-10У1В-Р-10 |